{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["RFID产品选型表V0.97"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"RFID产品选型表V0.97","index":0,"n_rows":41,"n_cols":19,"rows_kept":41,"merged":[[0,0,0,18],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,6],[1,7,1,18],[3,0,16,0],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[6,1,7,1],[6,2,7,2],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[10,1,11,1],[10,2,11,2],[12,1,13,1],[12,2,13,2],[14,1,15,1],[14,2,15,2],[18,0,24,0],[20,1,21,1],[20,2,21,2],[22,1,23,1],[27,0,29,0],[30,0,34,0],[36,0,40,0]]}
["晓网RFID产品选型表"]
["类别","型号","简称","完整型号","功能",null,null,"接口"]
[{"$nulls":4},"通道数量","是否含天线","安装方式","TTL","RS485","RS232","排线座","USB","以太网","Wi-Fi","蓝牙","zigbee","2G","3G","4G"]
["模块","RF100","RF100模块","RF100",1,"x","贴片","√"]
[null,"RF100Z","RF100Z模块","RF100Z-TTL",1,"x","直插","√"]
[{"$nulls":3},"RF100Z-485",1,"x","直插",null,"√"]
[null,"RF100Z-2A","双通道读卡模块","RF100Z-2A-TTL",2,"x","直插","√"]
[{"$nulls":3},"RF100Z-2A-485",2,"x","直插",null,"√"]
[null,"RF100Z-4A","四通道读卡模块","RF100Z-4A-TTL",4,"x","直插","√"]
[{"$nulls":3},"RF100Z-4A-485",4,"x","直插",null,"√"]
[null,"RF100Z-8A","八通道读卡模块","RF100Z-8A-TTL",8,"x","直插","√"]
[{"$nulls":3},"RF100Z-8A-485",8,"x","直插",null,"√"]
[null,"RF100CA-70","7070一体化天线","RF100CA-70-T",1,"√","排针","√",null,null,"√"]
[{"$nulls":3},"RF100CA-70-P",1,"√","软排线","√"]
[null,"RF100CA-50","5050一体化天线","RF100CA-50-T",1,"√","排针","√",null,null,"√"]
[{"$nulls":3},"RF100CA-50-P",1,"√","软排线","√"]
[null,"RF2000","RF2000模块","RF2000",1,"x","软排线或排针","√",null,null,"√"]
["评估套件","RFID评估板","“模块型号”套件","RFID EVA-模块型号\nRFID EVA-RF100","1,2,4,8","√","桌面",null,null,"√",null,"√"]
["设备","WGT915A-E","以太网读卡器","WGT915A-E",1,"x","悬挂",{"$nulls":5},"√"]
[null,"WGT915A-W","Wi-Fi读卡器","WGT915A-W",1,"x","悬挂",{"$nulls":6},"√"]
[null,"Destra10","桌面读卡器","Destra10-P",1,"√","悬挂，桌面",{"$nulls":4},"√"]
[{"$nulls":3},"Destra10-T",1,"√","悬挂，桌面",{"$nulls":4},"√"]
[null,"DestraM","四通道读卡器","DestraM4",4,"x","桌面",null,"√","√",null,"√","√","√","√","√","√"]
[null,null,"八通道读卡器","DestraM8",8,"x","桌面",null,"√","√",null,"√","√","√","√","√","√"]
[null,"Xstra3","手持机",null,1,"x","手持",{"$nulls":4},"√",null,"√","√","√","√","√"]
[]
["类别","型号","叫法","增益【dbi】","接头","长度"]
["陶瓷天线","RFID-3535-CA","3535陶瓷天线",2.5,"U.FL,SMA可选","可选"]
[null,"RFID-5050-CA","5050陶瓷天线",3.5,"U.FL,SMA可选","可选"]
[null,"RFID-120120-CA","120120陶瓷天线",5,"U.FL,SMA可选","可选"]
["PCB天线","RFID-3512-PCB","3512PCB天线",1.5,"U.FL"]
[null,"RFID-5224-PCB","5224PCB天线",2,"U.FL"]
[null,"RFID-7405-PCB","7405PCB天线",2.5,"U.FL"]
[null,"RF915A","915A天线",5.5,"U.FL,SMA可选","可选"]
[null,"RF915B","915B天线",5,"U.FL,SMA可选","可选"]
["平板天线","RFID-260260","260平板天线",9,"SMA/N可选"]
["馈线","FLE08F","8厘米馈线","-","U.FL","8cm"]
[null,"FLC150T","FLC150T","-","SMA内公头转外母头","1.5米"]
[null,"FLC300T","FLC300T","-","SMA内公头转外母头","3米"]
[null,"FLC400T","FLC400T","-","SMA内公头转外母头","4米"]
[null,"FLC600T","FLC600T","-","SMA内公头转外母头","6米"]